**YANGIN SÖNDÜRME EKİP LİDERİNİN GÖREVLERİ**

* İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar.
* Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını denetleyerek bakımını, kontrolünü ve korunmasını sağlar.
* Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren/işveren vekiline bildirerek bunların giderilmesini sağlar ve takibini yapar.
* Yangın anında ekip personelini acilen göreve sevk ederek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım çalışmalarını yönetir.
* Personel ve öğrenciyi acil çıkış kapılarına yönlendirir ve panik yapmadan dışarıya çıkışlarını organize eder.
* Tek bir kapıda yığılma olmaması için gerekirse diğer çıkış kapılarının güvenli olup olmadığına bakarak personel ve öğrenciyi diğer kapılara yönlendirir.
* Dışarı çıkan personellerin toplanma bölgesinde toplanmasını sağlar.
* Personelin yoklamasını yaparak Acil durum Koordinatörüne rapor verir.
* Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır.
* Gerekli hallerde elektriğin kesilmesini, kazanlar ve yakıt besleme sistemlerinin devre dışı bırakılmasını, yanıcı-parlayıcı kimyasalların güvenli alana uzaklaştırılmasını sağlar.
* Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlar. İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur.

**YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

* Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
* Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır.
* Bu çalışmada yangın yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak;

1. Cihazın mührünü kopartmalı,
2. Cihazın pimini çekmeli,
3. Cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,
4. Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarda kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,

* Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip liderinin vereceği emirler yerine getirilmelidir,
* İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
* İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır.
* Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip lideri bildirilmelidir.
* İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
* Olay yerine gelen İtfaiye ve diğer müdahale-kurtarma ekiplerine yardımcı olur, itfaiye ekibi ile koordineli çalışarak itfaiyenin yangını söndürmesine yardım eder.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adı Soyadı** | **Sorumluluk Alanı\*** | **Ekipteki Görevi** | **Aslını Aldım** | **İmza** |
|  |  | Ekip Başı |  |  |
|  |  | Ekip Personeli |  |  |
|  |  | Ekip Personeli |  |  |