|  |  |
| --- | --- |
| **İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU** |  |
| **CİHAZ BİLGİLERİ**  |
| **MARKASI**  |  |
| **MODELİ**  |  |
| **SERİ NO**  |  |
| **KAPASİTESİ**  |  |
| **YAPILACAK KONTROLLER**  |
| **1**  | Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü)  |
| **2**  | Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır.  |
| **3**  | Su kaçağı var mı kontrol edilir.  |
| **4**  | Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.  |
| **5**  | Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir.  |
| **6**  | Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.  |
| **7**  | Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir.  |
| **8**  | Su deposu seviyesi kontrol edilir.  |
| **9**  | Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.  |
| **10**  | Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir.  |
|  **NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.**  |
| **TEKNİK RAPOR**  |
|  |
| **BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN**  | **TEKNİK SERVİS SORUMLUSU**  |
|  |  |